오토 풀 피더 사용설명서

_______________________________________________

본 오토 풀 피더는 토치의 3가지 모양에 따라 아래 순서로 조립한다.

가. 일반형 토치(그림-1)

1) 먼저 기존 토치의 ①번 렌치를 푼 후에 ②번 토치바디를 분리한다.

2) ⑤번의 스프링 라이너에 흑색 비닐 피복 유무를 확인하고, 피복이 되어      있을 경우에는 본 오토 풀 피더에 삽입 후 ①번 렌치볼트로 고정하고,       스프링 라이너 기장을 본제품의 로울러 뒷부분에 맞춰서 절단한다.

3) 만일 스프링 라이너에 피복이 없을 경우에는 ③번 렌치를 푼 다음 ④      번을 쥐고 ⑤번의 스프링 라이너를 빼낸 후 흑색 비닐 피복이 있는 것      으로 교체한다. 그리고 ③번 렌치를 고정한 다음 본 오토 풀 피더에 삽      입하고, ①번 렌치 볼트를 고정한다. 다음에는 스프링 라이너 기장을 본      제품의 로울러 뒷부분에 맞도록 절단한 다음 로라 뒷부위에서 10m/m가      되도록 한다(그림-2와 같은지 확인).

나. 손잡이형 토치(그림-2)

1) 그림-2의 ⑥번 토치 컬렉터를 빼낸 후 본 제품에 있는 2P 컬렉터를       삽입하여 고정하고 ⑧번 모터 전원배선에 +/-를 접속한다. 그리고 토       치 손잡이형 오토 풀 피더의 S/W를 ON 하고 모터가 회전하는지를 확      인한다.

2) 만일 오토 풀 피더가 회전하지 않을 경우에는 ⑧번 모터 전원 배선을      서로 바꿔서 접속한다.

3) 모터 회전이 정상일 경우 ⑨번 노즐로 GAS가 잘 나오는지를 확인하면

된다.

다. 토치부착형(그림-3)

1) 그림3과 같이 조립한 다음 오토 풀 피더에 있는 2P배선을 ⑧번 모터       전원배선과 +/-를 서로 바꿔서 접속한 후에 수동 토치 S/W를 ON한다.

2) 그리고 모터가 원활하게 회전하면 GAS가 ⑨번 노즐로 잘 나오는지를      확인한 다음 이상이 없으면 케이블 타이로 그림과 같이 묶은 후에 작       업을 한다.